ВАЖНО ГАЗ

Жители частного жилого сектора города и района для приготовления пищи используют газовые плиты с **индивидуальными газовыми баллонами, которые самостоятельно подключают.**

**Во время замены газовых баллонов запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы Установка и хранение баллонов обязательно производится в вертикальном положении.**

**Запрещается устанавливать неисправные баллоны, а также использовать газовые баллоны с повреждениями корпуса, следами ржавчины
и неисправными вентилями.**

Баллон с газом должен устанавливаться на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, не менее 5 метров – до открытого источника огня. Газовые баллоны большой емкости должны храниться в специальных вентилируемых запирающихся шкафах с внешней стороны дома. Указанные шкафы должны иметь предупредительную надпись: «Огнеопасно. Газ».

Не допускаются резкие перепады температуры при замерзании газового баллона. Также запрещено отогревать газовые баллоны с помощью открытого огня.